## 鲲鹏D920S Linux下修改DMI信息说明书

**版本：0.1**

**日期：2021年01月8日**

  

DMI.ini : SMBIOS信息格式文本文件

IniToBin.sh : 将DMI.ini转换成可刷写的二进制文件

sfccmd : Linux下刷写DMI的工具

1. 修改DMI.ini文件填入相应的SMBIOS信息（SMBIOS信息要完整即ini文件中定义的每一项都要有正确的值）。
2. 将“DMI.ini”,“IniToBin.sh ”，“sfccmd”三个文件放在同一个文件夹下。
3. 在此文件夹目录下使用root权限执行 “chmod +x IniToBin.sh”，“chmod +x sfccmd”两个命令获取执行权限。
4. 使用”./IniToBin.sh DMI.ini”命令生成DMI.bin。
5. 使用”./sfccmd -c DMI.bin”命令将DMI.bin写入Flash芯片。
6. 重启，进系统用dmidecode确认SMBIOS信息。

注：需搭配百敖2021/01/08开始的BIOS版本进行验证。