## 鲲鹏D920S Linux下更新BIOS说明书

**版本：0.1**

**日期：2021年01月08日**

注：“Hi1620s\_PC.sh”文件存放于BIOS发行包中的“Binary”文件夹内。

Linux下更新BIOS从2021年1月8号版本的BIOS开始支持，之前版本的百敖BIOS无法使用

此方法更新到此版本。

**1.从华为BIOS更新到百敖BIOS**

 

Variable.bat ： Linux下关闭华为BIOS升级验签功能

upgrade\_hw.sh ： Linux下更新BIOS的脚本

1.将“Variable.bat”,“upgrade\_hw.sh”，“Hi1620s\_PC.sh”三个文件放在同一个文件夹下。

2.在此文件夹目录下使用root权限执行 “chmod +x upgrade\_hw.sh”命令使脚本获取执行权限。

3.执行 “./upgrade\_hw.sh”命令。

4.执行完此命令后，系统将自动重启，重启回来后会进入自动刷新BIOS阶段，屏幕上会显示“BIOS升级中，请勿断开电源”，下方带有进度条，当BIOS更新完成后系统将自动重启。

**2.从百敖BIOS更新到百敖BIOS**



1.将“upgrade\_byo.sh”，“Hi1620s\_PC.sh”两个文件放在同一个文件夹下。

2.在此文件夹目录下使用root权限执行 “chmod +x upgrade\_byo.sh”命令使脚本获取执行权限。

3.执行 “./upgrade\_byo.sh”命令。

4.执行完此命令后，系统将自动重启，重启回来后会进入自动刷新BIOS阶段，屏幕上会显示“BIOS升级中，请勿断开电源”，下方带有进度条，当BIOS更新完成后系统将自动重启。